


可以看到，在未读入数据的时候，empty为1

读取速度明显要比写入速度快





0.5倍：






空满正常







数据正常，读指针每次增加2，读快，FIFO只会在不读的情况下full


2x：





空满正常





数据正常

写指针每次加2，写入较快，只有开始有空